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	[bookmark: n283]Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): 
Торговельна марка VASMAR
Найменування постачальника Девелопмент Мануфактурінг Факторі Лімітед
Вид постачальника Виробник

	Місцезнаходження: 
Рум 517, Нью Сіті Центре, 2 Леі Уе Мун Роад, Квун Тонг, Коулун, ГонКонг, КНР

	Ідентифікатор моделі: VM9-K3G9cold7W

	Тип джерела світла:

	Застосована технологія освітлення:
	LED
	Неспрямовані або спрямовані:
	NDLS

	Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)
	G9
	
	

	Мережеве або немережеве
	MLS

	Під’єднане джерело світла (CLS):
	НІ

	Джерело світла з можливістю регулювання кольору:
	НІ
	Оболонка:
	Немає

	Джерело світла високої яскравості:
	НІ
	
	

	Антивідблисковий щит:
	НІ
	З можливістю затемнення:
	НІ

	Параметри виробу

	Параметр
	Значення
	Параметр
	Значення

	Загальні параметри виробу:

	Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа
	5
	Клас енергоефективності
	E

	Корисний світловий потік (Фuse), із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи вузькому конусі (90°)
	700[у кулі (360°)]
	Корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100 К, які можна встановити
	4000К

	Потужність в робочому режимі (Pon), виражене у Вт
	4,7
	Потужність в режимі очікування (Psb), виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку
	0,00

	Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку
	0,00
	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити
	80

	Зовнішні вимірювання (a), (e) без відокремлених пускорегульованих апаратів, частин керування освітленням та неосвітлювальних елементів керування, якщо такі є (мм)
	Висота
	62
	Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні
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	Ширина
	16
	
	

	
	Глибина
	62
	
	

	Заява щодо еквівалентної потужності (c)
	так
	Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)
	47

	
	
	Координати колірності (x і y)
	 0,380
0,380

	Параметри для спрямованих джерел світла:

	Пікова сила світла (кд)
	-
	Кут випромінення в градусах або діапазон кутів випромінення, які можна встановити
	-

	Параметри для джерел світла LED і OLED:

	R9 значення індексу кольоропередачі
	2
	Коефіцієнт довговічності
	0,80

	Коефіцієнт збереження світлового потоку
	0,96
	
	

	Параметри для джерел світла LED та OLED, що працюють від мережі:

	Коефіцієнт потужності (cos ϕ1)
	0,5
	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама
	6

	Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності
	- (d)
	Якщо так, то заява про заміну (Вт)
	-

	Параметри мерехтіння (Pst LM)
	≤1,0
	Параметри стробоскопічного ефекту (SVM)
	≤0,4
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