[bookmark: n203]
[bookmark: n282]Інформаційний лист продукції
	[bookmark: n283]Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): 
Торговельна марка VASMAR
Найменування постачальника Девелопмент Мануфактурінг Факторі Лімітед
Вид постачальника Виробник

	Місцезнаходження: 
Рум 517, Нью Сіті Центре, 2 Леі Уе Мун Роад, Квун Тонг, Коулун, ГонКонг, КНР

	Ідентифікатор моделі: 2000125WL-L6CH3K

	Тип джерела світла:

	Застосована технологія освітлення:
	LED
	Неспрямовані або спрямовані:
	NDLS

	Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)
	НЕМАЄ
	
	

	Мережеве або немережеве
	MLS
	Під’єднане джерело світла (CLS):
	НІ

	Джерело світла з можливістю регулювання кольору:
	ТАК
	Оболонка:
	НЕМАЄ

	Джерело світла високої яскравості:
	НІ
	
	

	Антивідблисковий щит:
	НІ
	З можливістю затемнення:
	НІ

	Параметри виробу

	Параметр
	Значення
	Параметр
	Значення

	Загальні параметри виробу:

	Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа
	6
	Клас енергоефективності
	G

	Корисний світловий потік (Фuse), із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°) широкому, конусі (120°) чи вузькому конусі (90°)
	300[у кулі (360°)] 
	Корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100 К, які можна встановити
	3000 К

	Потужність в робочому режимі (Pon), виражене у Вт
	6
	Потужність в режимі очікування (Psb), виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку
	0,00

	Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку
	0,00
	Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити
	1

	Зовнішні вимірювання (a), (e) без відокремлених пускорегульованих апаратів, частин керування освітленням та неосвітлювальних елементів керування, якщо такі є (мм)
	Висота
	450
	Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні
	[графіка]

	
	Ширина
	150
	
	

	
	Глибина
	120
	
	

	Заява щодо еквівалентної потужності (c)
	-
	Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)
	-

	
	
	Координати колірності (x і y)
	0,4086
595

	Параметри для спрямованих джерел світла:

	Пікова сила світла (кд)
	-
	Кут випромінення в градусах або діапазон кутів випромінення, які можна встановити
	-

	Параметри для джерел світла LED і OLED:

	R9 значення індексу кольоропередачі
	15
	Коефіцієнт довговічності
	0,9

	Коефіцієнт збереження світлового потоку
	0,96
	
	

	Параметри для джерел світла LED та OLED, що працюють від мережі:

	Коефіцієнт потужності (cos ϕ1)
	0,4141
	Рівномірність кольору в еліпсах Макадама
	5

	Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності
	-
	Якщо так, то заява про заміну (Вт)
	-

	Параметри мерехтіння (Pst LM)
	0,01
	Параметри стробоскопічного ефекту (SVM)
	0,02
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